Załącznik nr 1

 do zapytania ofertowego **nr 24/2021/PTT**

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Wymagania ogólne:**

1. Ostateczny kolor namiotu do uzgodnienia z Zamawiającym według wzornika przedstawionego przez Wykonawcę po podpisaniu umowy.

2. Dostarczone namioty muszą być fabrycznie nowe, w stanie nie uszkodzonym, wolnym od wad oraz

posiadać niezbędne atesty, certyfikaty, świadectwa jakości lub inne dokumenty dopuszczające do użytku a przewidziane prawem.

3. Wykonawca udzieli gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na dostarczone namioty na okres minimum 5 lat (zgodnie ze złożoną ofertą) licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru Przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. Gwarancja obejmuje namioty wraz ze wszystkimi ich elementami.

**NAMIOT**

- wymiary zewnętrzne: 4x8 m

- wykonanie: konstrukcja aluminiowa lub inna o podobnej wytrzymałości i wadze, profil min. 50mm

- nadruki: nadruk sublimacyjny: na dachu logo Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologii (zapełniający całą powierzchnię ok. 100%.), wokół dachu nadruk z nazwą Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologii (wielkość liter min. 18cm), ścianka mała z nadrukiem o sfinansowaniu zakupu ze środków UE(nadruk zapełniający powierzchnię min. 45% ściany),

- wyposażony w Szpile do stabilizacji stóp namiotu, Taśmy odciągowe z regulacją i kotwami,

- plandeka: w 100% wodoodporna, odporna na promienie UV,

- plandeka PE o grubości min. 300 g/m²

- mała ścianka z oknem o powierzchni co najmniej 70% ściany,

- przepuszczające powietrze ścianki boczne dla optymalnego wietrzenia – ochrona przed kondensacją

wody w ukrytych szczelinach pomiędzy częściami bocznymi

- wszystkie szwy zgrzewane

- wewnątrz przepierzenie z przejściem na dwie komory

- jedna ścianka długa stała,

- jedna ścianka długa z dwoma wejściami (na każdą komorę namiotu),

- dach w kolorze niebieskim, ściany w kolorze białym

- wejście jedno: zwijane i mocowane za pomocą taśm z wytrzymałymi zamkami błyskawicznymi do łatwego otwierania i zamykania

- oświetlenie: lampami LED osobno dla każdej komory namiotu, możliwość łatwego montażu do konstrukcji namiotu, kabel zasilający min. 5m, mocowanie kabla do konstrukcji namiotu.

- ogrzewanie: bezpieczne elektryczne dla każdej komory namiotu,

- przewód zasilający: o długości 15m do zasilania ogrzewania i oświetlenia,

- odporność na podmuchy wiatru co najmniej 50km/h

- wyposażenie: dwa rozkładane stoliki oraz 8 szt. rozkładanych krzeseł,

Całość w torbie transportowej, która pomieści cały zestaw, w tym bez konieczności demontażu dachu z konstrukcji.

Towar dostarczony do biura projektu w Lęborku