Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 15/2021/PTT

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Wymagane warunki techniczne dla bus do przewozu osób – „FAMILY BUS”

Pojazd posiada homologację kat. M1

Pojazd powinien spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r.,
a także posiadać następujące wyposażenie i parametry:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Nadwozie** | 1.1 | Furgon zamknięty |
|  |  | 1.2 | Minimalne wewnętrzne wymiary przestrzeni do przewozu osób: wys.140 cm, dł.300 cm, szer.175 cm. |
|  |  | 1.3 | Przystosowany do przewozu min. 8 osób (z kierowcą) w pozycjisiedzącej  |
|  |  | 1.4 | Drzwi boczne przesuwane do tyłu z otwieraną szybą  |
|  |  | 1.5 | Lakierowanie w kolorze białym lub srebrnym |
|  |  | 1.6 | Wizualny sygnał ostrzegający kierowcę w czasie jazdy o fakcieniecałkowitego domknięcia drzwi |
|  |  | 1.7 | Szyby przedziału do przewozu osób przyciemniane  |
|  |  | 1.8 | Centralny zamek na wszystkie drzwi |
|  |  | 1.9 | Autoalarm |
|  |  | 1.10 | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera  |
|  |  | 1.11 | Fotele tylne w drugim rzędzie z podłokietnikami, odchylane oparcia |
| 2. | **Rok produkcji** | 2.1 | 2021 |
| 3. | **Silnik** | 3.1 | Wysokoprężny  |
|  |  | 3.2 | Moc silnika min. 150 KM |
| 4. | **Paliwo** | 4.1 | Diesel |
| 5. | **Zespół napędowy** | 5.1 | Skrzynia biegów manualna lub automatyczna |
|  |  | 5.2 | Koła - kpl letni + zimowy |
| 6. | **Układ hamulcowy** | 6.1 | ABS |
| 7. | **Układ kierowniczy** | 7.1. | Wspomaganie układu |
| 8. | **Ogrzewanie i wentylacja** | 8.1 | Ogrzewanie przestrzeni kierowcy i pasażerów |
|  |  | 8.2 | Ogrzewanie postojowe |
|  |  | 8.3 | Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna; zapewniająca możliwośćwymiany powietrza |
|  |  | 8.4 | Klimatyzacja przestrzeni do przewozu osób i kabiny kierowcy – z niezależną regulacją temperatury i siły nadmuchu  |
| 9. | **Instalacja elektryczna** | 9.1 | Przetwornica napięcia, transformator 250VA |
|  |  | 9.2 | Akumulator o odpowiednio dużej pojemności, do zasilania wszystkich odbiorników prądu. |
| 10. | **Wyposażenie pojazdu** | 10.1 | Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w trzypunktowe, bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki |
|  |  | 10.2 | Osłona przed słońcem szyby przedniej  |
| 11. | **Wyposażenie części****do przewozu osób** | 11.1 | - minimum jeden fotel umieszczony za miejscem kierowcy tyłem do kierunku jazdy - dwa lub trzy fotele z zagłówkami umieszczone naprzeciw fotela za miejscem kierowcy- blat roboczy (może być uzyskany poprzez złożenie siedzenia sąsiedniego |
|  |  | 11.2 | Oświetlenie charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej:- min. 2 punkty ze światłem rozproszonym |
| 12. | **Okres gwarancji dla****pojazdu**  | 12.1 | - min. 24 miesiące bez limitu przebiegu kilometrów- serwis gwarancyjny dostępny w odległości 80km od centrum Lęborka |
| 13. | **Inne** | 13.1 | Dwa zestawy kół (zimowe i letnie) |
| 14. | **Czas dostawy** | 14.1 | 15 dni od daty podpisania umowy |